**获取更多信息**

**手机外观**

**插卡说明**

**双卡管理**

**手机拍照**

查阅包装盒内的快速指南。

**卡槽合一，更加简单。**

**双卡双通，轻松选择**。

**笑谈之间，照片已得**。

快速指南

打开**手机服务**，您可以：

• 查阅手册。

• 通过自助服务、智能问答、人工服务等多种方式获 取帮助，还可以查询销售门店和服务网点、服务政 策。

• 参与论坛问答或者花粉活动。

• 请使用标准 Nano SIM 卡和标准 MicroSD 卡，

插入非标准卡可能会无法识别卡，甚至损害手机 卡座。

• 请勿在开机状态下插拔 Nano SIM 卡和 MicroSD 卡。

您的手机支持双卡双通。同时插入两张 Nano SIM 卡

时，可以设置其中一张卡使用 4G 网络。

在**设置** > **双卡管理**（全网通版/移动版/联通版）或**设 置** > **国际漫游设置**（电信版）中，根据需要选择4G 卡槽设置，切换 4G 网络。

• 移动版：可将移动 Nano SIM 卡设置为 4G 卡。

• 电信版：可将电信 Nano SIM 卡设置为 4G 卡。

• 双 4G 版：可将移动或联通 Nano SIM 卡设置为

4G 卡。

• 全网通版：可将移动、联通或电信 Nano SIM 卡设 置为 4G 卡。

美食拍照，让您垂涎欲滴，艳羡朋友圈。慢动作摄

影，放缓您的节奏，更清晰地关注每一个动作。柔 光拍照，打造好气色肌肤，无惧光线昏暗。

耳机接口

红外感应器

摄像头

双色温闪光灯

指纹感应器

进入**相机，**可以选择**美食**、**慢动作、柔光拍照**等新

鲜模式，拍出属于自己的时尚大片。

听筒

前置摄像头

状态指示灯

光感应器

[访问 http://consumer.huawei.com/cn/，下载产品](http://consumer.huawei.com/cn/)

手册（含安全信息）、查阅常见问题、隐私政策等。

柔光灯

Nano SIM

卡槽/

音量键

打开**设置** > **关于手机** > **法律信息**，查阅法律信息。

MicroSD卡槽

荣耀智灵键

**电信版**

**全网通版/移动版/联通版**

拨打热线：800 830 8300 （仅固话）

400 830 8300

电源键

国际漫游设置

双卡管理

扫描以下二维码，关注花粉俱乐部官方微信和

Huawei 手机资料课堂微信公众号，下载华为商城客 户端。

卡1

2G/3G/4G

卡1

2G/3G/4G

卡槽2 卡槽1

卡2

2G

卡2

2G

柔光前

柔光后

卡1 卡2

4G/3G卡槽选择 默认移动数据 默认电话/信息

电信4G/3G卡槽

卡槽1

默认移动数据

卡1

扬声器

话筒

USB 接口

• PLK-AL10 支持 NFC 功能。

• 请从屏幕前方贴近 NFC 设备。

• 长按电源键，直至手机振动，可重启手机。

卡槽一

卡槽二

NF

C区域

**指纹扫描**

**情景智能**

**智能语音**

**红外遥控**

**安全信息**

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，

请查阅并遵循所有的安全信息。

**产品中有害物质的名称及含量**

**私有加密，极致安全。**

**智随于心，低调助手。**

**专属按键，快捷语音。**

**一机在手，自由遥控。**

**获取安全信息**

独一无二的指纹是最安全的钥匙。利用指纹扫描功

能，在线支付\*、自建保密文件柜、应用锁，使手 机私密性更进一步。

您的手机可将火车、飞机、酒店、上下班路线、生日

提醒等信息以卡片形式记录，并预先提醒，为您提供 最高效的出行方案。

长按荣耀智灵键，说出要做的事，让手机替您完

成。说出“帮助”，可以了解语音命令示例。

家中的遥控器太多，两只手都拿不完？您的手机可

以通过红外感应器控制多种家电，真正实现“一机 多用”。

[若要查阅完整的安全信息，请访问 http://consumer.huawei.com/cn/，按](http://consumer.huawei.com/cn/)

照设备的型号名称，搜索并下载用户指南后，查阅“安全信息”部分。

**操作与安全**

• 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其

他危险。

点击 **设置** > **指纹** > **指纹管理**，根据屏幕提示记录

指纹信息。

在手机屏幕解锁状态，双击荣耀智灵键，查看提醒列

表、开启智能选项。

进入**实用工具** > **智能遥控**，根据内置帮助设定遥控

器功能。

• 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型

的配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并

可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与授权服务中心联系。

•

为了防止可能的听力损伤，请勿长时间使用高音量。

• 请在温度 0℃~35℃ 范围内使用本设备，并在温度 -20℃～45℃ 范围内存

放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。

航班信息

• 请勿将设备及其电池暴露在高温处或发热设备的周围，如日照、取暖器、

微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。

好友生日

• 设备充电时，电源插座应安装在设备附近并应易于触及。

• 当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接并从电源插座上拔

掉充电器。

• 若设备配有不可拆卸的内置电池，请勿自行更换电池，以免损坏电池或设

备。电池只能由授权服务中心更换。

• 请按当地规定处理本设备、电池及其它附件，不可将它们作为生活垃圾处

理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

**隐私保护**

为了解我们如何保护您的个人信息，请访问

[http://consumer.huawei.com/privacy-policy阅读我们的隐私政策。](http://consumer.huawei.com/privacy-policy)

**电磁辐射比吸收率（SAR）**

如需了解 DTS 专利，请访问

[http://patents.dts.com。根据](http://patents.dts.com/) DTS Licensing

Limited 的许可制造。DTS、徽标和 DTS 连同徽标

是 DTS, Inc. 的注册商标，DTS Sound 是 DTS, Inc.

的商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。

**TV**

使用非授权第三方软件升级手机的固件和系统，可能存在手机无法使用

或者泄漏您个人信息等安全风险。建议您使用在线升级或者下载与手机

型号匹配的官方软件进行升级。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、

大小、屏幕显示等）请以实物为准。

型号：PLK-AL10

PLK-TL00

PLK-TL01H

PLK-UL00

PLK-CL00

LTE 是 ETSI 的商标。

**版权所有 © 华为技术有限公司 2015。保留一切权利。**

?

此功能仅适用于部分型号的手机，请以实际手机功能为准。

31010ULY\_02

\* 在线支付功能需配合支付宝或微信手机客户端使用。

此功能仅适用于部分型号的手机，请以实际手机功能为准。

PLK-AL10

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.381 W/kg， 符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

PLK-TL00

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.391 W/kg， 符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

PLK-TL01H

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.218 W/kg， 符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

PLK-UL00

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.339 W/kg， 符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

PLK-CL00

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为1.318 W/kg， 符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

部件名称

有害物质

铅

(Pb)

汞

(Hg)

镉

(Cd)

六价铬

(Cr(VI))

多溴联苯

(PBB)

多溴二苯醚

(PBDE)

主机

充电器

耳机

电池

线缆

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

： 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T

26572 规定的限量要求以下。

： 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方 案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期 限为20年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环 保使用年限以标识内的数字为准。因型号不同，产品可 能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售 配置为准。