

打开**玩机技巧**，获取更多精彩功能和使用帮助。


**产品外观**

使用前请先熟悉产品的接口和按键。

开机：长按电源键，直至屏幕亮起。

关机：长按电源键，然后点击 。

重启：长按电源键，然后点击 。

强制重启：长按电源键 10 秒以上，可强制重启。

1

8

7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 副麦克风 |  | 后置摄像头 |
|  | 激光感应器 |  | 闪光灯 / 色温传感器 |
|  | 听筒 |  | 主麦克风 |
|  | USB-C 接口 / 耳机接口 |  | 扬声器 |
|  | 指纹感应器 |  | 电源键 |
|  | 音量键 |  | 环境光感应器 / 接近 光感应器 |
|  | 前置摄像头 |  | 状态指示灯 |

**插卡说明**

在开机状态下请勿插拔卡。

插卡时请注意缺口方向，保持卡托水平。

使用取卡针时，请注意安全，防止戳伤手指或损伤设 备。

请保管好取卡针，将其放置在儿童接触不到的地方， 防止儿童无意中吞食或戳伤自己。


请使用标准的 nano-SIM 卡，插入非标准卡可能导致卡 托（槽）损坏或设备无法识别卡片。

 如果您使用的 SIM 卡与设备不匹配，请您联系运营商 处理。

请您参考下图完成插卡操作，在取出卡托时请使用配套的取 卡针。

**双卡：**

1 2



**双卡管理**

您的设备支持双卡双待，在**设置** > **无线和网络** > **双卡管理**中， 根据需要选择默认移动数据卡和拨号卡。

全网通版本：可将中国移动、联通或电信 SIM 卡设置为 4G卡。

中国移动定制版本：当同时使用中国移动 SIM 卡和非中国移动 SIM 卡时，仅支持将中国移动 SIM 卡设置为 4G 卡。

双卡 4G 网络使用，需要根据运营商网络和相关业务部 署情况确定是否支持，部分功能可能因为运营商网络配置暂时不能使用。后续手机软件功能可能跟随网络匹配 升级，请以手机实际版本支持功能为准。如出现本指南 与官方网站不一致的，以官网说明为准。

**双卡双待单通说明** 您的设备采用“双卡双待单通”设计，插入设备中的两张卡 无法同时使用语音业务或上网。

您可以在**设置** > **无线和网络** > **双卡管理**中，设置**开启双卡间 呼叫转移**，避免漏接电话。

**获取更多**

**帮助信息**

访问 <http://consumer.huawei.com/cn>，查阅产品信息，常见问 题以及其他信息。

**法律与认证信息**

打开**设置**，点击**系统** > **关于手机** > **法律信息**，查阅产品法 律信息。

打开**设置**，点击**系统** > **关于手机** > **法律信息** > **安全信息**， 查阅产品安全信息。

打开**设置**，点击**系统** > **认证标志**，查阅**产品名称**、**产品型 号**、**有害物质限制使用标志及含量信息**、**CMIIT ID** 及 **CCC 标志**等信息。

访问 <http://consumer.huawei.com/cn>，查阅产品预置应用软 件公示信息。

**商标声明**

Android™ 是谷歌公司的商标。

LTE 是 ETSI 的商标。

*Bluetooth*® 字标及其徽标均为 *Bluetooth SIG, Inc.* 的注册商 标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限 制。

**版权所有 © 华为技术有限公司 2018。保留一切权 利。**

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

**隐私保护**

为了解我们如何保护您的个人信息，请访问 http:// consumer.huawei.com/privacy-policy 阅读我们的隐私政策。

