**荣耀10青春版**

**快速指南**

**产品外观**


使用前请先熟悉产品的接口和按键。

l 开机：长按电源键，直至屏幕亮起。

l 关机：长按电源键，然后点击 。

l 重启：长按电源键，然后点击 。

l 强制重启：长按电源键 10 秒以上，可 强制重启。

1

5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 卡槽 |  | 指纹感应器 |
|  | 耳机接口 |  | Micro-USB 接口 |
|  | 电源键 |  | 音量键 |

6 7

**插卡说明**

l 在开机状态下请勿插拔卡。

l 插卡时请注意缺口方向，保持卡托 水平。

l 使用取卡针时，请注意安全，防止 戳伤手指或损伤设备。

l 请保管好取卡针，将其放置在儿童 接触不到的地方，防止儿童无意中 吞食或戳伤自己。

l 请使用标准的 nano-SIM 卡和 microSD 卡，插入非标准卡可能导 致卡托（槽）损坏或设备无法识别 卡片。

l 如果您使用的 SIM 卡与设备不匹 配，请您联系运营商处理。

标准SIM卡

（大卡）

micro- SIM卡

（中卡）


nano-SIM卡

（小卡）

请您参考下图完成插卡操作，在取出卡托 时请使用配套的取卡针。

OB O P-4 \* .

O BOP -4 \* .



**双卡双待单通说明**

您的设备采用“双卡双待单通”设计，插 入设备中的两张卡无法同时使用语音业 务或数据业务。

建议在**设置** > **无线和网络** > **双卡管理**

中，设置**开启双卡间呼叫转移**，避免漏接

电话。

**双卡管理** 您的设备支持双卡双待，在**设置** > **无线 和网络** > **双卡管理**中，根据需要选择默 认移动数据卡和拨号卡。

l 全网通版本：可将中国移动、联通 或电信 SIM 卡设置为 4G 卡。

l

l 中国移动定制版本：当同时使用中

国移动 SIM 卡和非中国移动 SIM

卡时，仅支持将中国移动 SIM 卡设置为 4G 卡。

l 双卡 4G 网络使用，需要根据运营 商网络和相关业务部署情况确定 是否支持，部分功能可能因为运营 商网络配置暂时不能使用。后续 手机软件功能可能跟随网络匹配 升级，请以手机实际版本支持功能 为准。如出现本指南与官方网站 不一致的，以官网说明为准。

**获取更多**

您在使用过程中，遇到任何问题可以通过 以下途径和方法获取更多帮助信息。

l 访问 [http://www.honor.cn](http://www.honor.cn/)， 查阅产品信息，常见问题以及其他信 息。

l 访问 <http://consumer.huawei.com/en/> support/hotline，查询您所在国家和地 区的最新客服热线和邮箱地址。 打开**设置**，点击**系统** > **关于手机** > **法律**

**信息**，查阅产品法律信息。

打开**设置**，点击**系统** > **关于手机** > **法律**

**信息** > **安全信息**，查阅产品安全信息。

打开**设置**，点击**系统** > **认证标志**，查阅

产品认证标志信息、产品名称、产品型

号、CMIIT ID 及 CCC 标志等信息。

访问 <http://consumer.huawei.com/cn>，查

阅产品预置应用软件公示信息。

拨打热线：800 830 8300（仅固话），

400 830 8300。

扫描以下二维码，关注华为手机官方微

信，EMUI官方微信，下载华为商城客户

端。



本指南仅供参考，不构成任何形式的 承诺，产品（包括但不限于颜色、大 小、屏幕显示等）请以实物为准。

**安全信息**

在使用和操作设备前，为确保设备性能最 佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅 并遵循所有的安全信息。

**操作与安全**

l 为了防止可能的听力损伤，请 勿长时间使用高音量。

l 请在温度 0℃～35℃ 范围内使用本设 备，并在温度 -20℃～+45℃ 范围内存 放设备及其配件。当环境温度过高或 过低时，可能会引起设备故障。

l 请勿将设备及其电池暴露在高温处或 发热设备的周围，如日照、取暖器、微 波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能 引起爆炸。

l 设备充电时，电源插座应安装在设备附 近并应易于触及。

l 当充电完毕或者不充电时，请断开充电 器与设备的连接并从电源插座上拔掉 充电器。

l 本设备采用不可拆卸的内置电池，切勿 自行更换电池，以免导致设备无法正常 运行或电池损坏。为了您的人身安全

和保障产品正常运作，强烈建议您到华 为客户服务中心更换本设备电池。

l 请按当地规定处理本设备、电池及其它 附件，不可将它们作为生活垃圾处理。 若电池处置不当可能会导致电池爆炸。

l 使用未经认可或不兼容的电源、充电器 或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危 险。

l 只能使用设备制造商认可且与此型号 设备配套的配件。如果使用其他类型 的配件，可能违反本设备的保修条款以 及本设备所处国家的相关规定，并可能 导致安全事故。如需获取认可的配件， 请与华为客户服务中心联系。

l 设备产生的无线电波可能会影响植入 式医疗设备或个人医用设备的正常工 作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。 若您使用了这些医用设备，请向其制造 商咨询使用本设备的限制条件。

l 在使用本设备时，请与植入的医疗设备

（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少15

厘米的距离。

l 使用非授权第三方软件升级设备的固 件和系统，可能存在设备无法使用或者 泄漏您个人信息等安全风险。建议您

使用在线升级或者将设备送至您附近 的华为客户服务中心升级。

l 设备升级后，您所有的个人信息可能会 被移除，请在升级前备份个人信息。

**电磁辐射比吸收率（SAR） 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值 为 2.0 W/kg，符合国家标准 GB**

**21288-2007 的要求。**

**产品中有害物质的名称及含量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部件名称** | 有害物质 | | | | | |
| 铅  (Pb) | 汞  (Hg) | 镉  (Cd) | 六价铬  (Cr(VI)) | 多溴联苯  (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 主机 |  |  |  |  |  |  |
| 充电器 |  |  |  |  |  |  |
| 耳机 |  |  |  |  |  |  |
| 电池 |  |  |  |  |  |  |
| 线缆 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **型号** | **CMIIT ID** |
| HRY-AL00 | 2018CP5620 |
| HRY-AL00a | 2018CP5832 |
| HRY-TL00 | 2018CP5835 |

**商标声明**

、 、 、华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

Android™ 是谷歌公司的商标。

LTE 是 ETSI 的商标。

*Bluetooth*® 字标及其徽标均为 *Bluetooth SIG, Inc.* 的注册商 标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限 制。

**版权所有 © 华为技术有限公司 2018。保留一切权 利。**

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

**隐私保护** 为了解我们如何保护您的个人信息，请访问 http:// consumer.huawei.com/privacy-policy 阅读我们的隐私政策。

型号：HRY-AL00

HRY-AL00a

HRY-TL00