

打开**玩机技巧**应用获取更多精彩功能







**了解设备**

使用前请先熟悉设备的基本操作。

开机：长按电源键，直至屏幕亮起。

关机：长按电源键，然后点击 。

重启：长按电源键，然后点击 。



1

2

**NFC**

3

强制重启：长按电源键 10 秒以上，可强制重启。



6

5

4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 音量键 |  | 电源键 |
|  | Type-C 接口 |  | 耳机接口 |
|  | 屏内指纹 |  | 卡槽 |

 使用 NFC 功能时请保持 NFC 区域靠近其它装置或物件。

**插卡说明**

在开机状态下请勿插拔卡。

插卡时请注意卡的缺口方向，保持卡托水平。

使用取卡针时，请注意安全，防止戳伤手指或损伤设备。

请保管好取卡针，将其放置在儿童接触不到的地方， 防止儿童无意中吞食或戳伤自己。

请使用标准的 nano-SIM 卡和超微型存储卡（NM Card），否则可能导致卡托（槽）损坏或设 备无法识别卡片。

如果您使用的 SIM 卡与设备不匹配，请您联系运营商处理。



请您参考下图完成插卡操作，在取出卡托时请使用配套的取 卡针。

请将超微型存储卡（NM Card）插入卡槽 2 使用。如果需要，您可以在华为专卖店和华为商城购买。



1

3 NM Card

2

nano-SIM **1**

nano-SIM **2**

nano-SIM **1**

**双卡管理**

您的设备支持双卡双待，在**设置** > **无线和网络** > **双卡管理**中， 根据需要选择默认移动数据卡和拨号卡。

* 全网通版本：可将中国移动、联通或电信 SIM 卡设置为默认移动数据卡。
* 中国移动定制版本：当同时使用中国移动 SIM 卡和非中国移动 SIM 卡时，仅支持将中国移动 SIM 卡设置为默认移动数据卡。

**双 4G 说明**

* 当您的两张 SIM 卡都支持 4G 语音业务时：

– 当卡 1 （或卡 2 ）处于 4G 语音通话中，卡 2 （或卡 1 ） 有 4G 语音来电，设备会有提示信息。如果您选择接听

卡 2 （或卡 1 ）的 4G 语音来电，则设备会自动挂断卡

1 （或卡 2 ）的 4G 语音通话。

– 当非默认移动数据卡处于 4G 语音通话中时，默认移动 数据卡可以在 4G 网络下上网。

* 当您的其中一张或两张 SIM 卡不支持 4G 语音业务时：

– 当卡 1 （或卡 2 ）处于语音通话中，卡 2 （或卡 1 ）有 语音来电，设备不会有提示信息，您可以开启设备上的 双卡间呼叫转移功能，避免漏接电话。

– 当您设置的默认移动数据卡是中国移动（或中国联通）， 并且非默认移动数据卡支持 4G 语音业务时，在非默认 移动数据卡 4G 语音通话中，默认数据卡可以在 4G 网络 下上网。

* 上述功能在部分网络环境和地理位置下可能因为运营 商网络频段干扰而不能使用。
* 4G语音业务需要根据运营商网络和相关业务部署情况 确定是否支持，请您到运营商营业厅或致电运营商咨 询开通。
* 如出现本指南与官网描述不一致的情况，请以官网说 明为准，详见<http://consumer.huawei.com/cn/support>， 恕不另行通知。

**获取更多**

您在使用过程中，遇到任何问题可以通过以下途径和方法获 取更多帮助信息。

* 访问 <http://consumer.huawei.com/cn>，查阅产品信息、产品 预置应用软件公示信息、常见问题以及其他信息。
* 拨打热线：800 830 8300（仅固话），400 830 8300。

打开**设置**，点击**系统** > **关于手机** > **法律信息**，查阅产品法律 信息。

打开**设置**，点击**系统** > **关于手机** > **法律信息** > **安全信息**，查 阅产品安全信息。

打开**设置**，点击**系统** > **认证标志**，查阅产品认证标志信息、 产品名称、产品型号、有害物质限制使用标志及含量信息、 CMIIT ID 及 CCC 标志等信息。

扫描以下二维码，关注华为手机官方微信，EMUI官方微信， 下载华为商城客户端。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括 但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。







